{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buonasera, come bisogna procedere per fissare un appuntamento per un sopralluogo, data anche l'attività scolastica attualmente in corso? \r\nInoltre si chiede, se fosse possibile, avere il computo metrico e l'elenco prezzi unitario in formato primus e non pdf come quelli attualmente caricati in piattoforma.\r\n\r\nGrazie mille, cordiali saluti- ","1. Per fissare l'appuntamento per effettuare il sopralluogo inviare una email almeno 24 ore prima, a cocchi_ut@comune.atripalda.av.it e/o mazza_ut@comune.atripalda.av.it, indicando il nominativo dell'impresa, del designato all'effettuazione del sopralluogo e data e ora. Il Comune provvederà ad avvertire la direzione scolastica.\r\n\r\n2. Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo sono solo quelli pubblicati."]
[2,"Buongiorno,\r\nDall’esame degli elaborati “I01_Relazione tecnica Impianto di condizionamento” e “I05_Schema Funzionale impianto di rinnovo aria” è emersa la seguente incongruenza; mentre nella relazione tecnica (pag.10) si parla di due unità a recupero di calore rispettivamente da 3500 mc/h (Piano Terra+ Primo Piano Ala Nord-Est) e da 4500 mc/h (Piano Terra+ Primo Piano Ala Sud-Ovest), nello schema funzionale, in luogo dell’unità da 3500 mc/h, è riportata un’unità da 2100 mc/h. Quale delle due taglie è da tenere in considerazione?\r\n\r\ngrazie, cordiali saluti. ","La portata da considerare per l'unità di rinnovo aria a recupero di calore per la parte di edificio \"Piano Terra+Piano Primo per l'ala Nord/Est\" è di 2100 mc/h in quanto il valore riportato in relazione di 3500 mc/h nella relazione generale dell'impianto di climatizzazione è un refuso. Si precisa inoltre che, le schede tecniche allegate al progetto di gara hanno puro carattere informativo, pertanto la selezione delle stesse unità di rinnovo aria dovrà essere fatta sulle portate di 4500 mc/h e 2100 nominali, in grado di garantire il flusso di aria all'interno delle aule secondo lo sviluppo delle canalizzazioni."]
[3,"Buongiorno\r\nin riferimento all'offerta tecnica, precisamente nel criterio C di valutazione, si fa riferimento all'area esterna dell'anfiteatro, si chiede dove individuare detta area negli elaborati grafici messi a disposizione. ","Per area esterna dell’anfiteatro si intende quell’area che affaccia sul prospetto Laterale SX del fabbricato, vedi elaborato A04 Grafici Stato di fatto Prospetti e viste. Per essere chiari è stato pubblicato nei documenti di gara il file denominato ANFITEATRO"]
[4,"Buongiorno, con la presente per chiedere se sia previsto il versamento dell'imposta di bollo per l'istanza di partecipazione alla procedura di gara, e se la stessa, in caso di risposta affermativa, possa essere assolta tramite marca da bollo.\r\nDistinti Saluti ","La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. \r\nIl pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. \r\nA comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. \r\nIn alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.\r\n"]
[5,"Buon giorno, la scrivente impresa intende partecipare alla presente procedura, si chiede a tal proposito:\r\n1) la fattibilità della partecipazione in RTI con impresa in possesso della categoria OG11(secondo il principio dell'assorbimento della categoria OS28 nella OG11) e ricorrendo all'avvalimento per soddisfare il requisito della categoria OG1 III essendo in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG 1 classifica II.\r\n2)  Sui criteri di valutazione si chiede di precisare:\r\n  a) per il criterio A esplicitare se la miglioria si riferisce alla facciata interna dell'edificio scolastico o all'area antistante posta su Via Roma;\r\n b) per il criterio C esplicitare l'area esterna da considerare in quanto nei grafici di progetto non si evince quale area debba essere presa in considerazione.\r\n3) se è possibile avere il computo metrico di progetto editabile.\r\nIn attesa di una risposta, cordiali saluti.\r\n","1. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (allegato ii.12 COMMA 21). Il ricorso all'AVVALIMENTO è disciplinato dall'articolo 104 del Codice.\r\n2. 2a) la miglioria si riferisce alla facciata esterna, prospettante su via Roma.\r\n2b) VEDI RISPOSTA AL QUESITO N°3.\r\n3. VEDI RISPOSTA 2 AL QUESITO n.1."]
[6,"Buonasera, si richiedono i seguenti chiarimenti: \r\n1) Alla voce 9 del computo metrico esecutivo è previsto il risvolto del cappotto da 10 cm per eliminare il ponte termico relativo agli infissi. Tale lavorazione, però, determinerebbe una riduzione di 20 cm della luce netta di ogni infisso. Ciò risulta incompatibile con l'abaco degli stessi infissi;\r\n2) Visto lo stato di ammaloramento delle superfici esterne, si rende necessario intervento di spicconatura e ripristino di buona parte dell'intonaco esistente.\r\n\r\n","1. il risvolto utile all’eliminazione del ponte termico non per forza deve  essere dello stesso spessore del cappotto in facciata e/o dello stesso materiale. Tale argomento sarà affrontato in sede di esecuzione dei lavori, in quanto non influenza la formulazione delle proposte tecniche/migliorative.\r\n2. Qualora si rendesse necessario  procedere ad un intervento di spicconatura e successivo ripristino, verranno utilizzate le somme a disposizione dell’amministrazione, procedendo ad una contabilizzazione delle effettive lavorazioni eseguite, essendo lo stesso appalto del tipo a “misura”."]
[7,"Buongiorno. \r\nalla luce di una analisi più dettagliata della documentazione messa a disposizione per la gara in questione, si richiedono i seguenti chiarimenti:\r\n1) nel computo metrico, così come nelle varie fasi lavorative, non è presente la voce riferita allo smontaggio, stoccaggio e seguente installazione dell’impianto fotovoltaico esistente. \r\n2) nel computo metrico, così come nell'analisi dei prezzi ed elenco prezzi unitario, non è presente la voce riferita al sistema di accumulo del nuovo impianto fotovoltaico. \r\n3) vi è una discordanza numerica in riferimento alle finestre piano 2° (segreteria e uffici). Nell'allegato A04 GRAFICI STATO DI FATTO PROSPETTI E VISTE vengono riportate, nel prospetto laterale destro, 34 finestre mentre nel computo metrico ne sono 37. \r\n4) Nell'offerta tecnica, al criterio C, è richiesto il miglioramento dell'area esterna dell'anfiteatro e delle aree a verde ma all'interno degli allegati non vi sono planimetrie o elaborati grafici di tali aree. \r\n5) all'interno del CRONOPROGRAMMA così come nell'allegato di progetto SC5 LAYOUT DI CANTIERE manca evidenza delle lavorazioni inerenti l'isolamento termico e il rifacimento della copertura. Per effettuare tale fase lavorativa in sicurezza, è necessario il montaggio del ponteggio lungo tutto il perimetro del plesso scolastico e non per singoli tratti con evidente stravolgimento del cronoprogramma e delle fasi lavorative ipotizzate oltre ad un incremento dell’impegno economico dell’appalto. \r\n6) si richiedono chiarimenti sulla posa dell'isolamento termico struttura opaca orizzontale \"piano terra corpo aule\". Nell'elaborato A05 TAVOLA INTERVENTI il pannello isolante viene riportato inserito in una struttura per cartongesso a differenza del computo metrico (voci 12 -28-30)  ove è prevista una lavorazione diversa.\r\nInfine si ribadisce la necessità, visti i tempi della gara, di poter usufruire di file editabili del computo metrico e dei grafici di progetto.\r\nIn attesa di riscontro\r\n\r\nCordiali saluti","1. Non essendo la copertura accessibile, non è stato possibile risalire alle esatte lavorazioni utili allo smontaggio e al successivo rimontaggio dell’impianto fotovoltaico esistente. Si procederà quindi successivamente predisponendo il pagamento delle esatte fasi lavorative, ricorrendo alle somme a disposizione dell’amministrazione.\r\n2. Non è infatti previsto un sistema di accumulo dell’impianto fotovoltaico.\r\n3. Trattandosi di appalto a misura, gli infissi sostituiti saranno misurati, contabilizzati e corrisposti secondo le misure effettivamente realizzate.\r\n4. Le aree a cui fa riferimento il criterio “C” sono sulla figura sopra evidenziate: Area 1: area a verde di circa 80 mq - nei pressi del locale caldaia, con sedute prospettanti l’edificio scolastico e di al documento caricato tra gli elaborati di gara denominato AREE, riportate anche all’elaborato “A06 allegato fotografico”:\r\n5. Per evitare il protrarsi temporale del ponteggio installato sull’intero perimetro dell’edificio scolastico creando notevole disagio all’attività scolastica, il coordinatore ha diviso le fasi lavorative in funzione delle falde presenti progettando quindi, il rifacimento della copertura per falde in abbinamento alle lavorazioni presenti sulla stessa facciata (cappotto e infissi). Le lavorazioni potranno essere in ogni caso eseguite in TOTALE\r\nSICUREZZA data anche la presenza della linea vita in grado di servire l’intero perimetro del fabbricato.\r\n6. Trattasi di due interventi, quello contabilizzato e quello rappresentato, finalizzati allo stesso risultato energetico. Si preferirà quindi l’intervento contabilizzato dalle voci 12-28-30 ribadendo che trattasi di appalto a misura, e quindi i lavori eseguiti saranno misurati, contabilizzati e corrisposti."]
[8,"AREE ","con riferimento alla domanda di cui al punto 7,.4 (Nell'offerta tecnica, al criterio C, è richiesto il miglioramento dell'area esterna dell'anfiteatro e delle aree a verde ma all'interno degli allegati non vi sono planimetrie o elaborati grafici di tali aree), gli O.E. sono invitati a visionare anche il file \"AREE rivisitato\"."]